InS_StArT
FETODI.COM
1.1
^VIA Rhine Family Fast Ethernet Adapter,FETODI.COM,IE0
?Please select the options that match your board's settings.
*RIE0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI Drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
!RIE0(AUTO)
0
@1
!RIE0(SPEED)
10
@100
!RIE0(FULLDUPLEX)
ENABLE
!RIE0(HALFDUPLEX)
ENABLE
InS_EnD
