SUDT AccessPort 1.33 說明
=====================

在使用之前請仔細閱讀本說明

1.軟體說明
---------------------
SUDT AccessPort 是一款用於PC機串口(RS232)調試、監控的軟體。

特點﹕
1).監控串口﹕具有埠監控功能，可以監控、攔截、保存所收發的資料（NT/2K/XP）。 
2).串口調試﹕支援常用的串口操作功能，支援大資料量的收發、保存，支援自動發送。 
3).動態變參﹕在不改變當前所打開埠的情況下，能動態改變埠參數（如﹕串列傳輸速率、校驗位、流控制等）。 
4).雙模編輯﹕資料發送區內嵌十六進位編輯器（類似UltraEdit），支援十六進位<=>文本雙模式切換編輯，支援unicode。 
5).國際版本﹕國際版，支援多國語言。 
6).無需安裝﹕介面友好，方便易用。 

簡要描述﹕
1).用於串口調試，支援常用的110-256000串列傳輸速率，支援自定義串列傳輸速率。
2).能以字元或十六進位接收或發送任何資料，能發送、接收任意大小的檔。
3).在不改變當前所打開埠的情況下，能動態改變埠參數（如﹕串列傳輸速率、校驗位、流控制等）。
4).資料發送區可即時編輯、發送文本資料。
5).能將所接收的原始資料以及顯示資料分別保存。
6).資料發送區允許設置發送週期，自動發送資料。
7).可調試的埠範圍是COM1-COM255，支援擴展埠(USB<->RS232)。
8).可設置字體、文字顏色、背景顏色。
9).允許將發送區的資料在接收區回顯，類比終端操作。
10).允許發送區資料以回車鍵作為發送操作信號。
11).Terminal模式支援自動回應功能，支援Hex、Text、浮點數等類型。
12).Terminal模式支援預定義資料發送，支援Hex、Text、浮點數等類型。
13).Monitor模式支援彩色文本顯示,便於更好的區分、觀察資料.
14).允許Monitor模式下攔截到的資料以十六進位或字元方式顯示。
15).允許接收區在接收到的資料後添加回車字元(CRLF)，便於觀察資料。
16).可將Terminal模式下接收到的資料按照十六進位文本方式導出到檔或剪貼板。
17).允許保存程式環境變數。
18).定義熱鍵，方便操作。
19).國際版，支援多國語言。
20).資料發送區內嵌十六進位編輯器，支援unicode。
21).支援串口監控功能，可以監控串口設置以及收發的資料。
22).線上自動更新提示功能，當有可用新版本時提示用戶下載。
23).本程式線程安全，可以同時啟動多個副本調試多個串口。

A.程式擁有埠監控功能，可以監控內核事件並攔截所有通過指定埠收發的資料，該功能
目前只在2000/XP/2003平臺上有效。
	1.在使用監控功能前必須保證所要監控的埠處於關閉狀態。
	2.運行本程式，選擇所要監控的埠並啟動監控功能，然後啟動要被監控的埠﹔

B.程式第一次啟動時自動設置語言，也可以手動在View->Language功能表項選擇相應的語言，
目前支持英文、簡體中文、繁體中文。


2.運行環境
---------------------
Windows 9x/2000/XP/2003

3.安裝與卸載
---------------------
運行解壓軟體，將壓縮包解壓到指定目錄完成安裝。卸載時只需將程式目錄刪除。

4.軟體使用
---------------------
SUDT AccessPort 安裝完成後即可使用。

5.使用許可
---------------------
本軟體為免費軟體，許可"個人用戶"自由使用，複製和分發此套裝軟體，但要保證此套裝軟體的完整性。您不能將本軟體用於商業目的，如需要商業使用，需得到軟體作者的授權許可。

6.拒絕擔保
---------------------
SUDT.COM 保證該軟體不含任何木馬、病毒等，能夠對您的系統造成破壞的惡意代碼。但拒絕任何責任擔保，對因使用或不能使用該軟體所導致的全部風險及後果均由用戶自己承擔。

7.版權申明
---------------------
Copyright(C) 2002-2006 SUDT Studio, All rights reserved.
Author: Fred Chow
E-Mail: support@sudt.com
WWW:    http://www.sudt.com

8.歷史版本
---------------------

AccessPort 1.33 (2006.08.31)
1.重寫埠狀態顯示代碼。
2.重寫Terminal資料接收代碼，相容SerialNull軟體，降低資源佔用率。
3.添加DTR、RTS信號手動控制按鈕。
4.為按鈕式下拉功能表提供多語言支援。

AccessPort 1.32 (2006.05.15)
1.修正Ctrl+F10、Shift+F10等熱鍵無法使用的問題。
2.修正XonLim、XoffLim參數設置失敗的問題。
3.修正XOn/XOff模式下檔傳輸、手動發送、自動發送等操作不能回應Xoff、Xon信號的問題。
4.修正win9x等系統下提示找不到PSAPI.DLL的問題 。

AccessPort 1.31 (2005.12.28)
1.優化Monitor模式核心代碼。
2.Monitor驅動程式Apsm.sys升級為2.8版本，正式支援windows 2003系統。
3.修正Monitor模式下，無法監控串口號大於COM9的問題。
4.修正Monitor模式下，保存日誌時點擊進度提示框上“取消”按鈕後，程式異常退出的問題。
5.修正Monitor模式下，監控驅動與其他串口驅動的不相容的問題。
6.修正Terminal模式下，預定義資料列表以及自動回應列表顯示/資料裝載不正確等問題。

AccessPort 1.30 (2005.10.13)
1.主功能表添加"編輯"項。
2.右健彈出功能表支援語言本地化操作，並與常用熱健相關聯。
3.為Monitor模式添加工具欄，便於操作。
4.為Monitor日誌增加記錄頭，包括:被監控埠號/電腦名/系統版本，等資訊。
5.為Monitor模式增加資料包截獲時間。
6.更改了Terminal附屬工具欄的某些圖示。
7.Monitor驅動程式Apsm.sys升級為2.3版本。
8.Monitor日誌保存完畢後自動關閉進度對話方塊。
9.修正win2000系統下，Monitor驅動啟動偶爾失敗的問題。
10.修正Monitor模式下，監控處於停止狀態時保存檔失敗的問題。
11.修正Terminal模式下，自動發送間隔小於100ms時無法停止發送的問題。

AccessPort 1.29 (2005.08.03)
1.為手動發送按鈕增加熱鍵Ctrl+Enter。
2.修正win98下，Termianl模式無法發送字串的問題。
3.win98系統下不再顯示Monitor模式相關操作。

AccessPort 1.28 (2005.07.19)
1.優化代碼，改善對USB-RS232設備的支援。
2.改進Termianl/Monitor模式的切換，操作更直觀。

AccessPort 1.27 (2005.07.11)
1.增加視窗記憶功能，自動保存視窗大小、位置。
2.增加流控制設置自動裝載功能。

AccessPort 1.26 (2005.07.08)
1.Terminal模式增加自動回應功能，支援Hex,Text,Float等類型。
2.修正部分bug。

AccessPort 1.25 (2005.07.06)
1.Monitor模式增加存檔提示。
2.Monitor驅動程式Apsm.sys升級為2.0版本。
3.增加預定義模式功能，支援Hex,Text,Float等類型的資料。

AccessPort 1.24 (2005.06.21)
1.Monitor模式支援彩色標記。
2.Monitor模式下停止監控後，不再自動切換至Terminal模式。
3.修正部分bug.

AccessPort 1.23 (2005.06.18)
1.支援右鍵功能表，提供剪切、複製等功能。
2.將Monitor模式下自動滾屏的熱鍵由Ctrl+A改為Alt+A。
3.修正1.21、1.22版本所積累的問題。

AccessPort 1.22 (2005.05.31)
1.修正建立通信後背景螢幕閃爍的問題。
2.修正即時發送模式下游標位置顯示不正確的問題。
3.修正即時發送選項狀態保存失敗的問題。
4.重新設置Rx,Tx面板位置，更符合使用習慣。
5.為Tx發送區增加回顯、回車發送功能，貼近終端操作習慣。
6.為Terminal的字元顯示方式增加文字顏色、背景顏色設置功能。

AccessPort 1.21 (2005.05.26)
1.增加事件、超時控制設置。
2.增加埠狀態顯示。
3.增加Hex格式字串的發送、導出功能，導出功能支援檔保存以及剪貼板複製。
4.Rx接收區增加自動換行功能。
5.工具欄增加Terminal、Monitor模式切換按鈕。
6.增加字體設置功能。
7.Monitor功能表下增加埠刷新按鈕，及時獲取系統埠資訊。
8.Monitor模式下增加Hex、String顯示切換功能，便於觀察資料資訊。
9.Monitor模式下增加自動滾屏功能。
10.Monitor模式下增加停止監控的等待提示對話方塊。
11.發送區可編輯資料長度增加到64K，並在介面上作提示。
12.重新設計資料攔截功能代碼，防止資料量積累到一定程度時系統崩潰的錯誤。
13.增加對cts,dsr hold信號的檢測判斷，若接收端未準備好時不允許發送資料。
14.修正發送區Hex編輯模式下，使用大寫輸入時AA變成EA，BB變成FB等的錯誤。

AccessPort 1.20 (2005.04.26)
1.增加流控制設置。
2.修正幾個bug。

AccessPort 1.19 (2005.04.02)
1.增加對自定義串列傳輸速率的設置，串列傳輸速率範圍擴大到256000。
2.可調試埠範圍從COM32擴大到COM255。

AccessPort 1.18 (2004.12.25)
1.修正幾個bug。

AccessPort 1.17 (2004.12.10)
1.為資料發送區增加即時編輯、發送資料的功能。
2.修正資料攔截功能中的格式化輸出功能，使得攔截到的資料能夠按照0xXX的方式對齊顯示。
3.優化資料接收代碼，使得資料接收更加及時、高效。

AccessPort 1.16 (2004.11.04)
1.修正在網路不通情況下，自動檢測新版本資訊時出現無效版本號的錯誤。
2.為檔發送提供重新裝載資料功能（每次發送時都重新將檔內容讀入資料緩衝區，保證資料同步）。
3.增加檔另存功能。

AccessPort 1.15 (2004.10.10)
1.更新資料接收區的十六進位顯示代碼。
2.為資料攔截功能提供清空記錄的功能。
3.修正資料發送區字串自動發送模式下，資料被誤操作清空的問題。
4.修正保存檔後資料攔截功能啟動失敗的錯誤。

AccessPort 1.14 (2004.09.22)
1.重新構造程式框架。
2.修正幾個已知bug。
3.為串口資料發送區提供顯示/隱藏功能。

AccessPort 1.13 (2004.07.18)
1.修正幾個bug。

AccessPort 1.12 Beta 6 (2004.06.16)
1.修正在win98下存檔失敗的錯誤。
2.修正打開大於COM9時失敗的錯誤。
3.修正字元發送區按回車鍵時無法換行的錯誤。
4.修正週期性迴圈發送時資料都為0的錯誤。

AccessPort 1.12 Beta 5 (2004.03.20)
1.修正幾個bug，包括程式退出時清理暫存檔案失敗的問題。

AccessPort 1.12 Beta 4 (2004.02.15)
1.修正資料發送區在HEX模式下只能輸入10個位元組的問題，緩衝區擴大至8192。
2.應用程式第一次啟動時不再採用默認的英語設置，改為自動識別方式。
3.完全開放資料監控功能，取消資料監控時只顯示前8個位元組的限制，並增加存檔功能。

AccessPort 1.12 Beta 3 (2003.10.21)
1.增加串口監控功能，可以監控串口設置以及所收發的資料。

AccessPort 1.12 Beta 2 (2003.10.04)
1.為資料發送區添加十六進位編輯器，類似于UltraEdit的編輯功能，支援unicode。

AccessPort 1.12 Beta 1 (2003.09.25)
1.更新為國際版，支援多國語言。
2.添加線上自動更新提示功能，當有可用更新版本時提示用戶下載。
3.將AccPort.dat更新為AccessPort.ini，使程式環境變數的保存、調用更加穩定、可靠。
4.修正自動發送資料時清空按鈕可以清除發送區資料，並造成程式無法結束的問題。

AccessPort 1.11 (2003.01.10)
1.修正接收資料保存不完整的問題。
2.修正程式啟動時調用歷史設置時失敗的問題。
3.添加熱鍵方便調試操作。
4.添加28800bps串列傳輸速率。
5.將可調試的埠數由4個擴大到32個。

AccessPort 1.10 (2002.11.10)
1.重新設計介面元素，佈局更合理。
2.添加自動發送功能。
3.添加程式啟動資訊的記錄功能。
4.修正頻繁開關埠後，發送檔時線程鎖死的問題。
5.修正不能刪除暫存檔案的問題。

AccessPort 1.00	(2002.10.23)
1.提供基本的資料收發功能。
2.提供接收資料存檔功能。
3.實現線程安全，允許多副本調試。
