; VIASRAID.INF
; All rights resrved by VIA Technologies, Inc. 2002

[Version]
CatalogFile=viasraid.cat
signature="$CHICAGO$"
Class=SCSIAdapter
ClassGUID={4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%VIA%
DriverVer=10/17/2003,5.0.2195.220

[DestinationDirs]
DefaultDestDir = 12 ; DIRID_DRIVERS
CopyRAID.NT = 12;

[ControlFlags]

[Manufacturer]
%VIA%=VIA

[VIA]
%PCI\VEN_1106&DEV_3149.DeviceDesc% = VIASRAID , PCI\VEN_1106&DEV_3149

[VIASRAID.NT]
CopyFiles=CopyRAID.NT
Reboot

[VIASRAID.NT.Services]
AddService = viasraid, 2, VIASRAID_Service_Inst, Miniport_EventLog_Inst


[VIASRAID_Service_Inst]
ServiceType    = 1      ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType      = 0      ; SERVICE_BOOT_START
ErrorControl   = 1      ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary  = %12%\viasraid.sys
LoadOrderGroup = SCSI Miniport
AddReg         = pnp_pci_addreg

[pnp_pci_addreg]
HKR, "Parameters\PnpInterface", "5", 0x00010001, 0x00000001

[Miniport_EventLog_Inst]
AddReg = Miniport_EventLog_AddReg

[Miniport_EventLog_AddReg]
HKR,,EventMessageFile,%REG_EXPAND_SZ%,%11%%IOLOGMSGDLL%
HKR,,TypesSupported,%REG_DWORD%,7

[CopyRAID.NT]
viasraid.sys

[SourceDisksFiles]
viasraid.inf = 1
viasraid.sys = 1

[SourceDisksNames]
1 = %DISKNAME1%,,,,
2 = %DISKNAME2%,,,,

[strings]
VIA="VIA Technlogies, Inc"
PCI\VEN_1106&DEV_3149.DeviceDesc="VIA Serial ATA RAID Controller"
REG_EXPAND_SZ=0x00020000
REG_DWORD=0x00010001
IOLOGMSGDLL="\IoLogMsg.dll"
DISKNAME1="VIA IDE RAID Driver Diskette"
DISKNAME2="Windows system"
