[Version]
Signature="$CHICAGO$"
Class=hdc
provider=%JM%

[Manufacturer]
"JMicron Tech."=JMicron

[JMicron]
%USB\VID_152D&PID_2338.DeviceDesc%=JM20338.install,USB\VID_152D&PID_2338
%UMSS\DISK.DeviceDesc%=umsspdr.install,UMSS\DISK

[PreCopySection]
HKR,,NoSetupUI,,1

[DestinationDirs]
; \<WINDIR>\SYSTEM32\DRIVERS
umss.files = 10,System32\Drivers

; \<WINDIR>\SYSTEM\IOSUBSYS
umsspdr.files = 12

[JM20338.install]
CopyFiles=umss.files, umsspdr.files
AddReg=umss.addreg

[umss.addreg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,UMSS.SYS


; If the device does not correctly indicate which protocol it uses,
; one of the following sections should be added to indicate which protocol
; the driver should use.

; Indicate that the device uses the BULK ONLY protocol
[bulkonly.addreg.HW]
HKR,,DeviceProtocol,0x10001,50

; Install the port driver
[umsspdr.install]
AddReg=umsspdr.addreg

[umsspdr.addreg]
HKR,,DevLoader,,*ios
HKR,,PortDriver,,umsspdr.pdr



[umss.files]
umss.sys

[umsspdr.files]
umsspdr.pdr

[SourceDisksNames]
1000 = "USB Mass Storage Driver Disk","",,

[SourceDisksFiles]
UMSS.SYS = 1000
UMSSPDR.PDR = 1000

;---------------------------------------------------------------;

[Strings]
JM="JMicron Tech."
USB\VID_152D&PID_2338.DeviceDesc="JMicron SATA-USB Combo Device"
UMSS\DISK.DeviceDesc="USB Mass Storage Device"
